TELECOMANDĂ UNIVERSALĂ


Cea mai bună poziție pentru duplicare 2–3 cm
Tip auto-scanare
Multifrecvență
Până la 4 telecomenzi diferite într-una


PROGRAMARE:

Standard
	1.	Ține apăsat butonul 1 și apasă butonul 2 de patru ori, apoi eliberează ambele butoane. LED-ul telecomenzii universale va clipi rapid la fiecare 2 secunde.
	2.	Așază și apasă telecomanda originală în fața telecomenzii universale, la aproximativ 2–3 cm distanță, până când LED-ul telecomenzii universale începe să clipească rapid.
	3.	În timp ce LED-ul telecomenzii universale clipește, apasă butonul telecomenzii universale unde dorești să salvezi codul copiat, până când LED-ul se stinge.

Notă:
Pentru a duplica un al doilea buton, repetă operațiunea de la punctul 1.

Potrivire automată a codului:
Apasă butonul pentru care dorești potrivirea codului. Când receptorul emite codul, LED-ul telecomenzii va clipi rapid, apoi eliberează butonul. Codul telecomenzii a fost potrivit cu succes.
