ROCEDURĂ DE MEMORARE A CODURILOR
	1.	Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele A și B aproximativ 10 secunde ale telecomenzii Unitronic 4 până când LED-ul începe să clipească. (Fig. 1)
	2.	Poziționați telecomanda Unitronic 4 și telecomanda care urmează să fie copiată așa cum este ilustrat în figura 2.
	3.	Apăsați și mențineți apăsate simultan butonul de pe Unitronic 4 pe care doriți să-l programați și butonul corespunzător de pe telecomanda originală, până când LED-ul de pe Unitronic 4 începe să clipească rapid, indicând memorarea cu succes a codului.



MEMORAREA CODURILOR PE CELELALTE BUTOANE ALE UNITRONIC 4

Țineți apăsat butonul de pe Unitronic 4 pe care doriți să-l programați:
	•	dacă LED-ul Unitronic 4 clipește o singură dată, eliberați butonul și urmați procedura de la punctul 2;
	•	dacă LED-ul Unitronic 4 rămâne aprins continuu, urmați procedura de la punctul 1;
	•	după memorarea butoanelor dorite, apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele C și D de pe Unitronic 4 până când LED-ul începe să clipească rapid, indicând încheierea procedurii de memorare.
