MANUAL DE UTILIZAR
Proceduri:

1. Ține apăsate butoanele 3 și 4 timp de 3 secunde pentru a intra în modul de programare, până când LED-ul clipește rapid, apoi eliberează butoanele.
(Atenție: telecomanda va ieși automat din acest mod după 5 secunde.) 
2. Apoi apasă codurile conform tabelului de mai jos.
De exemplu, pentru ACM, poți apăsa 1111, iar LED-ul va clipi rapid. 
3. La final, apasă orice buton pentru a salva marca programată și pentru a ieși. 


Exemplu: program BFT
Ține apăsate butoanele 3 și 4 timp de 3 secunde pentru a intra în modul de programare până când LED-ul clipește rapid, apoi eliberează butoanele.
(Atenție: telecomanda va ieși automat dacă nu faci nimic timp de 5 secunde.)
Apoi introdu codurile conform tabelului de mai jos.
LED-ul va clipi de câte ori confirmă programarea (1 dată, 2 ori etc.).
La final, apasă un buton pentru a salva codul și a ieși.


Transmitere cod (seed code)
Ține apăsate butoanele 1 și 2 timp de 3 secunde până când LED-ul clipește, apoi eliberează butoanele și apasă butonul pe care vrei să-l folosești pentru transmiterea codului.
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