INSTRUCTIUNI DUPLICATOR RDF-074,868 mhz
Copiaza frecvente de 868mhz,cod fix-de ex Hormann,Came
1.Apăsați simultan butoanele 1 și 2 până când LED-ul clipește rapid de 3. Eliberați butonul 2
2 Tineti apasaț în continuare butonul 1 și apăsați rar butonul 2 de 3 ori, LED-ul clipește rapid.
3. Eliberați ambele butoane, duplicatorul este gata pentru copiere
4.Puneti ambele telecomenzi fata in fata si apasati atat butonul telecomenzii clona cat si butonul telecomenzii originale,ledul clipeste rapid de 3 ori apoi clipeste mai rar.Repetați pasul de mai sus cu celelalte butoane.
               INSTRUCTIUNI DUPLICATOR RDF-074,868 mhz
Copiaza frecvente de 868mhz,cod fix-de ex Hormann,Came
1.Apăsați simultan butoanele 1 și 2 până când LED-ul clipește rapid de 3 . Eliberați butonul 2
2 Tineti apasaț în continuare butonul 1 și apăsați rar butonul 2 de 3 ori, LED-ul clipește rapid.
3. Eliberați ambele butoane, duplicatorul este gata pentru copiere
4.Puneti ambele telecomenzi fata in fata si apasati atat butonul telecomenzii clona cat si butonul telecomenzii originale,ledul clipeste rapid de 3 ori apoi clipeste mai rar.Repetați pasul de mai sus cu celelalte butoane.
               INSTRUCTIUNI DUPLICATOR RDF-074,868 mhz
Copiaza frecvente de 868mhz,cod fix-de ex Hormann,Came
1.Apăsați simultan butoanele 1 și 2 până când LED-ul clipește rapid de 3. Eliberați butonul 2
2 Tineti apasaț în continuare butonul 1 și apăsați rar butonul 2 de 3 ori, LED-ul clipește rapid.
3. Eliberați ambele butoane, duplicatorul este gata pentru copiere
4.Puneti ambele telecomenzi fata in fata si apasati atat butonul telecomenzii clona cat si butonul telecomenzii originale,ledul clipeste rapid de 3 ori apoi clipeste mai rar.Repetați pasul de mai sus cu celelalte butoane.
               INSTRUCTIUNI DUPLICATOR RDF-074,868 mhz
Copiaza frecvente de 868mhz,cod fix-de ex Hormann,Came
1.Apăsați simultan butoanele 1 și 2 până când LED-ul clipește rapid de 3. Eliberați butonul 2
2 Tineti apasaț în continuare butonul 1 și apăsați rar butonul 2 de 3 ori, LED-ul clipește rapid.
3. Eliberați ambele butoane, duplicatorul este gata pentru copiere
4.Puneti ambele telecomenzi fata in fata si apasati atat butonul telecomenzii clona cat si butonul telecomenzii originale,ledul clipeste rapid de 3 ori apoi clipeste mai rar.Repetați pasul de mai sus cu celelalte butoane