Instructiuni CRC1210V

· Pentru programarea manuala a telecomenzii funcie de poza cu numar de pe manual se apasa in acelasi timp tastele POWER+SET(ledul verde va ramane aprins).

· Pentru brand-urile uzuale se apasa SET+tasta corespunzatoare scrisa in tabelul telecomenzii.

· SET + 1 : LG;  SET+ 2 SONY;  SET + 3: Samsung;  SET + 4 Sharp;  SET + 5 Panasonic;  SET + 6 Toshiba/Jvc;  SET + 7 Philips ;  SET + 8 Haier;  SET + 9 Hitachi/ Sanyo;  SET + 0 Tcl/ Konka;  SET + F1 Walton

· Pentru cautare model cu model(cu televizorul pornit) se apasa taste SET+ POWER si apoi se apasa unul din butoanele P- sau P+ pana cand televizorul va afisa volumul pe ecran.

· Pentru cautare automata (cu televizorul pornit) se apasa taste SET+ POWER si apoi se apasa din nou butonul POWER pana cand televizorul va afisa volumul pe ecran.cand modelul a fost gasit se apasa din nou butonul.

