A) PROGRAMARE:
• Standard
1. Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele A și B de pe telecomanda un1a4l până când LED-ul începe să clipească; eliberați-le.
2. Așezați telecomanda originală, ca în figura 2, și apăsați tasta de pe telecomanda originală care urmează să fie duplicată, până când LED-ul telecomenzii un1a4l începe să clipească rapid.
3. Cu LED-ul telecomenzii un1a4l clipind, apăsați tasta unde doriți să programați butonul duplicat; LED-ul se stinge.
P.S.: Pentru a programa celelalte taste, repetați procedura anterioară.

• BFT
1. Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele A și B de pe telecomanda un1a4l până când LED-ul începe să clipească; eliberați-le.
2. Așezați telecomanda originală ca în figura 2 și apăsați tasta de pe telecomanda originală care urmează să fie duplicată, până când LED-ul telecomenzii un1a4l rămâne aprins fix; eliberați tasta.
3. Transmiteți codul sursă al telecomenzii originale apăsând simultan butoanele 1 și 2 (la modelele vechi, țineți apăsat doar butonul de dedesubt, de pe spatele telecomenzii); LED-ul începe să clipească rapid, apoi se oprește.
4. Cu LED-ul telecomenzii un1a4l clipind, apăsați tasta unde doriți să programați butonul duplicat; LED-ul se stinge.

• FAAC și GENIUS (MASTER)
1. Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele A și B de pe telecomanda un1a4l până când LED-ul începe să clipească; eliberați-le.
2. Așezați telecomanda originală ca în figura 2 și apăsați tasta de pe telecomanda originală care urmează să fie duplicată, până când LED-ul telecomenzii un1a4l începe să clipească.
3. Apăsați butoanele 1 și 2 de pe telecomanda originală până când LED-ul acesteia rămâne aprins fix; eliberați-le, apoi apăsați butonul din spate (BACK). LED-ul telecomenzii un1a4l începe să clipească rapid; eliberați butonul.
4. Cu LED-ul telecomenzii un1a4l clipind, apăsați tasta unde doriți să programați butonul duplicat; LED-ul se stinge.

• V2
1. Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele A și B de pe telecomanda un1a4l până când LED-ul începe să clipească; eliberați-le.
2. Așezați telecomanda originală ca în figura 2 și apăsați tasta de pe telecomanda originală care urmează să fie duplicată, până când LED-ul telecomenzii un1a4l începe să clipească.
3. Apăsați butonul 1 de pe telecomanda originală, apoi tasta de pe un1a4l; LED-ul un1a4l începe să clipească rapid, apoi se oprește.
4. Cu LED-ul telecomenzii un1a4l clipind, apăsați tasta unde doriți să programați butonul duplicat; LED-ul se stinge.
B) Inrolarea DE LA UNITATEA CENTRALĂ ORIGINALĂ:
· Prin funcția ALSO (vezi mărcile în tabel)
1. Apropie-te de receptorul original.
2. Apasă simultan și menține apăsate butoanele C și D ale telecomenzii uni4all până când LED-ul se stinge; apoi eliberează butoanele.
3. În timp ce LED-ul clipește rapid, apasă butonul programat. Așteaptă până când LED-ul încetează să mai clipească.
· Pentru celelalte mărci, vizitează pagina web: www.rfblackone.com

