KT-1028E - Manual tradus in limba romana
· Introducere produs
 Telecomanda universala KT-1028E pentru aer conditionat este proiectata pentru a controla de la distanta mai multe marci si modele de aparate AC. Include afisaj LCD, ceas integrat, functie Timer, cautare automata si manuala a codurilor.

· Instalarea bateriilor
1 Indepartati capacul compartimentului pentru baterii. 
2 Introduceti doua baterii tip AAA respectand polaritatea corecta. 
3 Montati capacul la loc. Ora va aparea pe ecran dupa instalare

· Descriere panou si butoane
Run Mode Display - Afisaj mod functionare • Temperature Display - Afisaj temperatura setata • Fan Speed Display - Afisaj viteza ventilator • ON OFF - Pornire / Oprire • MODE - Selectare mod (Auto, Cool, Dry, Heat, Fan) • FAN - Selectare viteza ventilator • TEMP UP / DOWN - Crestere sau scadere temperatura • TIMER - Setare pornire sau oprire programata • CLOCK - Setare ceas • SET - Activare setare cod • OK - Confirmare cod sau setare

· Setarea telecomenzii
A. Introducere manuala cod.
 1. Porniti manual aparatul de aer conditionat. 
 2. Apasati si tineti apasat butonul SET pana cand codul clipeste pe ecran. 
 3. Folositi butoanele de temperatura pentru a selecta codul potrivit.
 4. Cand aparatul reactioneaza, apasati OK pentru salvare.

 B. Cautare automata cod
 1. Tineti apasat butonul SET aproximativ 3 secunde.
 2. Telecomanda incepe scanarea automata a codurilor.
 3. Cand aparatul reactioneaza, apasati OK pentru a salva codul.

 C. Cautare digitala automat
Daca nu cunoasteti marca aparatului, telecomanda poate testa automat toate codurile disponibile pana la identificarea celui corect.
1. Îndreptați telecomanda către aparatul de aer condiționat, apăsați butonul „SET” timp de 5 secunde și apoi eliberați-l. Telecomanda va intra în modul de căutare automată, va transmite semnal continuu, iar codul va începe să clipească și să crească.
Când aparatul de aer condiționat primește semnalul și emite un sunet (BUZZER), apăsați orice buton pentru a opri căutarea, apoi apăsați butonul OK pentru confirmare.
2. După ce porniți aparatul de aer condiționat, încercați și celelalte funcții ale echipamentului. Dacă nu funcționează, repetați acești pași până când telecomanda poate opera aparatul.

3. Testați dacă funcțiile butoanelor telecomenzii (cu excepția butoanelor de Temperatură și a butonului SET) sunt corecte. Dacă da, codul este setat corect. Dacă nu, apăsați butonul SET pentru a continua căutarea.

